|  |  |
| --- | --- |
|  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  ***Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***  -----oOo----- |

**NỘI QUY**

**SỬ DỤNG XE NÂNG ĐIỆN**

1. Kiểm tra xe trước khi sử dụng (hàng ngày) theo hướng dẫn của hãng và theo quy định của công ty
2. Hạn chế sử dụng xe nâng điện ngoài trời, ưu tiên sử dụng trong kho dung môi, nơi chứa hóa chất dễ cháy nổ.
3. Tuyệt đối không sử dụng xe dưới trời mưa.
4. Không sử dụng xe tới khi ắc quy hết hẳn điện. Phải cắm sạc ắc quy khi còn khoảng 20% để kéo dài tuổi thọ của ắc quy.
5. Luôn giữ bề mặt các bo mạch, bình ắc quy sạch sẽ, vệ sinh bình ắc quy trước khi sạc, lưu ý không sử dụng khăn khô để vệ sinh bình, ma sát có thể sẽ sinh ra điện gây sự cố
6. Kiểm tra dung dịch Axít Sulfuric trong bình ắc quy trước khi nạp và định kỳ hàng tuần bằng cách thăm phao từng ngăn của bình bổ sung khi thấy thiếu
7. Sạc ắc quy ở nguồn điện đúng tiêu chuẩn (3Pha, 380V), sạc ở vị trí quy định, tránh những nơi có chứa chất dễ cháy nổ.
8. Thường xuyên kiểm tra bộ ngắt tự động của sạc để phát hiện kịp thời sự hư hỏng của bộ sạc nhằm nâng cao tuổi thọ của bình mỗi khi sạc
9. Các nắp thông hơi của bình ắc quy luôn được đóng chặt, tránh rò rỉ axit; nhiệt độ của bình ắc quy khi nạp không được quá 500C
10. Không được phép vệ sinh xe bằng nước; chỉ được phép vệ sinh bằng khí nén hoặc dùng khăn khô để vệ sinh.
11. Cuối ngày xe phải được đưa vào khu vực quy định, nơi thoáng, mát, tránh hơi hóa chất

**Giám đốc công ty**

***(đã ký)***